附件
[bookmark: _GoBack]问题及整改要求清单
	序号
	存在问题
	问题具体位置
（情形）
	问题
性质
	责任对象
	整改要求
	拟采取的责任追究方式

	1
	项目个别顺坡敷设管线作业带未落实截排水、拦挡等水土保持工程措施。
	CC181管线作业带未落实排水沟、沉沙池、截水沟、挡土墙。
	一般
	建设单位、施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实顺坡敷设管线作业带的截排水、拦挡等水土保持工程措施。
	责令整改

	2
	项目部分开挖中的管线作业带临时堆土未落实拦挡、排水沟等水土保持临时防护措施；部分穿越工程区拦挡、排水沟、沉沙池等水土保持临时防护措施落实不及时、不到位。
	CA022、CB122、CC195、BJ035、BJ055管线作业带临时堆土未落实拦挡和排水等水土保持临时防护措施；
CC052穿越工程区未对临时堆土进行拦挡，施工场地周边未布设排水沟和沉沙池。
	一般
	建设单位、施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实管线作业带和穿越工程区的拦挡、排水沟、沉沙池等水土保持临时防护措施。
	责令整改

	3
	项目部分已回填管线作业带、部分施工完毕的穿越工程区植被恢复措施落实不及时、不到位。
	CA022、CB083、CB103、CB105、CB113管线作业带未进行植被恢复；
CC174、BJ064穿越工程区已施工完毕，未进行植被恢复。
	一般
	建设单位、施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求对已回填的管线作业带和施工完毕的穿越工程区进行植被恢复。
	责令整改



