附件1
问题及整改要求清单（内蒙古段）
	序号
	存在问题
	问题具体位置
（情形）
	问题
性质
	责任对象
	整改要求
	拟采取的责任追究方式

	3
	项目个别取土场排水顺接措施落实不到位。
	头号村取土场排水未顺接至自然沟道。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实排水顺接等水土保持措施。
	责令整改

	4
	项目已开采至设计坡面的取土场部分区域植被恢复效果较差。
	头号村取土场、二道木图取土场。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实取土场植被恢复措施，对植被恢复效果较差的区域进行补植补种并加强后期养护。
	责令整改

	6
	项目部分施工便道区形成高陡边坡，未开展水土保持设计，未采取水土保持防护措施。
	二道木图取土场施工道路。
	一般
	建设单位
设计单位
施工单位
	建设单位应组织设计单位对施工便道开展水土保持设计，组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实水土保持防护措施。
	责令整改

	8
	项目部分表土集中堆存区拦挡、排水等水土保持临时防护措施落实不到位。
	二道木图取土场表土堆存区未落实临时拦挡和排水措施。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实表土集中堆存区拦挡、排水等临时防护措施。
	责令整改
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附件2
问题及整改要求清单（河北段）
	序号
	存在问题
	问题具体位置
（情形）
	问题
性质
	责任对象
	整改要求
	拟采取的责任追究方式

	1
	项目部分弃渣场未按照水土保持方案及后续设计要求进行分级放坡，截排水、土地整治等水土保持工程措施落实不及时、不到位，存在较重水土流失隐患。
	崇黑隧道1号弃渣场、崇黑隧道5号弃渣场分级放坡不符合要求，未全部落实排水沟，部分排水沟堵塞；张北1号弃土场土地整治不到位。
	较重
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实弃渣场分级放坡、截排水、土地整治等措施，消除水土流失隐患。
	约谈

	2
	崇黑隧道5号弃渣场底部设置碎石加工厂，存在敏感因素。
	崇黑隧道5号弃渣场。
	较重
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织对存在敏感因素的弃渣场开展失事影响专题分析，明确对敏感因素的影响，提出并落实相应对策措施。
	约谈

	3
	项目部分取土场取土方式和分级放坡不符合水土保持方案及后续设计要求，挡水埂、排水沟、截水天沟、排水顺接等水土保持工程措施落实不到位；部分取土场未按设计取土，取土后形成的终采平台与设计不一致，形成高陡边坡，现场凌乱无序，存在较重水土流失隐患。
	TPLJQQ-1、TPL-3取土场取土方式和分级放坡不符合设计要求，未落实挡水埂、排水沟；ZBLQQ-1取土场截排水设施不完善；ZBLQQ-7取土场排水未顺接至自然沟道；
TPLJQQ-5、GYL-4、GYLJQQ-3-1、GYL-2取土场取土形成的终采平台与设计不一致，存在较重水土流失隐患。
	较重
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求规范取土，控制取土场边坡高度和坡度，落实挡水埂、排水沟、截水天沟、排水顺接等水土保持措施。对于取土后形成的终采平台与设计不一致的取土场，建设单位应组织设计单位根据施工现状开展终采平台设计，并落实各项措施，消除水土流失隐患。
	约谈

	4
	项目已开采至设计坡面的取土场部分区域植被恢复效果较差。
	ZBLQQ-7取土场。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实取土场植被恢复措施，对植被恢复效果较差的区域进行补植补种并加强后期养护。
	责令整改

	5
	项目部分隧道区和取土场存在临时堆渣、堆土，水土保持防护措施落实不到位，存在水土流失隐患。
	红旗营隧道进口、红旗营隧道出口、石窑子隧道出口、坝顶隧道进口存在临时堆渣，TPL-3取土场存在临时堆土。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案要求弃土（渣），抓紧将隧道区临时堆渣清运至水土保持方案确定的专门存放地，及时清运和利用取土场临时堆土，并做好清运迹地的土地整治和植被恢复工作，消除水土流失隐患。
	责令整改

	6
	项目部分施工便道区形成高陡边坡，未开展水土保持设计，未采取水土保持防护措施。
	崇黑隧道1号弃渣场施工道路。
	一般
	建设单位
设计单位
施工单位
	建设单位应组织设计单位对施工便道区开展水土保持设计，组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实水土保持防护措施。
	责令整改

	7
	项目个别路基区存在溜渣，拱形骨架护坡、植被恢复等措施落实不到位。
	DK81+900存在溜渣，拱形骨架护坡落实不到位；DK148+450植被恢复落实不到位。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位对路基区溜渣进行清理，并严格按照水土保持方案及后续设计要求落实拱形骨架护坡、植被恢复等水土保持措施。
	责令整改

	8
	项目部分表土集中堆存区拦挡、排水等水土保持临时防护措施落实不到位，部分表土与渣土混堆。
	崇黑隧道1号弃渣场、崇黑隧道5号弃渣场表土未堆存在设计指定位置，部分表土与渣土混堆，未落实临时拦挡和排水措施；ZBLQQ-5取土场表土堆存区、张北1号弃土场表土堆存区未落实临时拦挡和排水措施。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实表土集中堆存区拦挡、排水等临时防护措施，做好表土的集中堆存和防护，避免与渣土混堆。
	责令整改

	9
	项目施工单位未按照水土保持监测单位、水土保持监理单位提出的要求对存在的水土保持问题进行整改。
	弃渣场、取土场、临时堆渣区域等存在的水土保持问题。
	较重
	施工单位
	施工单位应严格按照水土保持监测单位、水土保持监理单位提出的要求对存在的水土保持问题进行整改。
	责令整改

	10
	项目水土保持监测单位未对3级及以上弃渣场开展视频监控。
	崇黑隧道5号弃渣场。
	一般
	水土保持
监测单位
	水土保持监测单位应对3级及以上弃渣场开展视频监控。
	责令整改





