附件
问题及整改要求清单
	序号
	存在问题
	问题具体位置（情形）
	问题
性质
	责任对象
	整改要求
	拟采取的责任追究方式

	1
	项目未按照现场地形等条件针对性开展水土保持“一塔一图”设计，且设计的措施不满足水土保持方案措施体系要求。
	
	一般
	建设单位
设计单位
	建设单位应组织设计单位对项目全线进行逐塔基、逐道路排查，结合现场地形，特别是高陡边坡，针对性开展“一塔一图”补充设计，全面落实水土保持方案设计的浆砌石挡墙、护坡、排水沟等水土保持措施体系。
	责令整改

	2
	项目部分塔基区存在顺坡溜渣。
	张家口段：03R039、03L040塔基
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位对塔基区顺坡溜渣进行清理并落实拦挡、土地整治、植被恢复等措施。
	责令整改

	3
	项目部分塔基区未按照水土保持方案要求落实浆砌石挡土墙、护坡、排水沟等水土保持措施，边坡存在冲沟。
	张家口段：03L024、03R013、03R038、03R039、03L040未落实浆砌石挡土墙、护坡、排水等水土保持措施，边坡形成冲沟；
承德段：05L155土地整治不到位。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案要求落实浆砌石挡土墙、护坡、排水沟等水土保持措施，对存在冲沟的边坡进行修复。
	责令整改

	4
	项目部分变电站防治区植被恢复、临时排水、临时拦挡、苫盖等措施落实不到位。
	大同站入口和临时堆土附近有大面积裸露地表未苫盖，临时堆土未落实排水沟；承德站临时堆土未全部进行拦挡，预留用地未进行植被恢复，进站道路边坡植被恢复效果较差。
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实变电站防治区的植被恢复、临时排水、临时拦挡、苫盖等水土保持措施。
	责令整改

	5
	项目部分施工便道形成高陡边坡，存在溜渣，且未落实拦挡、排水等防护措施，存在水土流失隐患。
	张家口段：03R039、03L040、03L024、03R013塔基附近施工便道
	一般
	建设单位
施工单位
	建设单位应组织施工单位对施工便道溜渣进行清理，严格按照水土保持方案要求落实拦挡、排水等防护措施，按要求控制边坡坡度和高度，消除水土流失隐患，施工结束后及时对施工便道进行恢复。
	责令整改

	6
	项目水土保持监测单位履行职责不到位，未实行驻场监测，未对项目余方进行有效监测，未根据现场实际情况进行三色评价赋分。
	项目未实行驻场监测，未对项目余方进行有效监测；冀北段监测季报三色评价赋分有误，未针对项目塔基区工程措施和施工便道临时措施落实不到位的问题进行扣分。
	一般
	水土保持
监测单位
	水土保持监测单位应严格按照水利部相关规定和技术规程，规范开展水土保持监测工作，客观、如实作出水土保持三色评价，实行驻场监测，定量监测项目余方数量和去向。
	责令整改

	7
	项目水土保持监理单位履行职责不到位，未实行驻场监理，未有效进行水土保持事前预控。
	项目未实行驻场监理；水土保持监理单位未开展水土保持措施施工图会审、表土剥离保护与利用规划审核、水土保持施工技术方案审核等，未有效进行事前预控。
	一般
	水土保持
监理单位
	项目水土保持监理单位应严格按照《水土保持监理规范》（SL 523—2024）开展工作，实行驻场监理，有效进行水土保持事前预控，发挥监理职责。
	责令整改
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