附件
问题及整改要求清单
	序号
	存在问题
	问题具体位置
（情形）
	问题
性质
	责任对象
	整改要求
	拟采取的责任追究方式

	1
	项目1#排土场到界区域消力、排水等工程措施落实不到位，边坡有冲沟。
	1#排土场西侧部分边坡未落实排水沟和消力池，坡面形成冲沟。
	一般
	建设单位、施工单位
	建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实排土场排水沟、消力池等水土保持工程措施，将排水顺接至自然沟道，避免对坡面产生冲蚀，并对存在冲沟的坡面进行修复。
	责令整改

	2
	项目1#、2#排土场未到界区域未落实苫盖等水土保持临时防护措施，存在水土流失隐患。
	1#排土场东侧未到界区域、2#排土场未到界区域。
	一般
	建设单位、施工单位
	建设单位应优化排土场未到界区域施工组织，避免长期大量裸露堆土，组织施工单位落实排土场未到界区域苫盖等水土保持临时防护措施，消除水土流失隐患。
	责令整改

	3
	项目1#排土场到界区域部分水土保持设施有损毁，影响功能发挥。
	1#排土场东侧排水沟有损毁和断裂，不能有效排水。
	一般
	建设单位、施工单位
	建设单位应组织施工单位对损毁的水土保持设施进行修复，加强管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。
	责令整改

	4
	项目水土保持监理工作不符合《水土保持监理规范》（SL 523—2024）要求，未对施工中出现的水土流失问题及时制止和督促处理。
	
	一般
	水土保持监理单位
	项目水土保持监理单位应严格按照《水土保持监理规范》（SL 523—2024）开展工作，对施工中出现的水土流失问题及时制止和督促处理。
	责令整改
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